**Pielikums Nr.2.7**

**nolikumam ar ID Nr. RTU-2016/135**

**Pasūtītāja Tehniskā specifikācija iepirkumam Nr. RTU-2016/135**

**Daļa Nr.7: CNC virpas ar programmatūru un vadības datoru piegāde RTU DITF vajadzībām**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nosaukums** | **Specifikācija**  |
| **CNC virpa ar programmatūru un vadības datoru (1 komplekts)**  | *Piedzenošo dzinēju jauda: vismaz 5 NM uz katru;**Motoru skaits; vismaz 2;**Motoru jauda: vismaz 1000W pie 220V;**Maksimālais detaļas diametrs : ne mazāks par 100mm;**Attālums starp centriem: ne mazāks par 450mm;**Detaļas maksimālais urbuma diametrs (Spindle Bore): ne mazāks par 20mm;**Rotācijas ātrums maināms robežās: 150 – 2000 apgr./min;**Griežņu turētāja kustības attālums: vismaz 120mm;**Svars: ne lielāks par 200 kg;****Vadība : iekļauts motoru vadības bloks un programmatūras dators ar uzstādītu un kalibrētu programmatūru un monitoru;*** *Instrumenti: iekļauti vismaz 20 griežņi metālu apstrādes darbu veikšanai.* *Citas prasības: iekārtai jānodrošina plastikātu un mīksto metālu apstrādi (alumīnijs, bronza, kapars, utml.).* |