Iepirkuma

ID Nr.: RTU-2016/44,

Pielikums Nr.2.3.

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Tehniskais un finanšu piedāvājums (forma)**

**Atklātam konkursam**

**„Tehnisko gāzu un šķidrā slāpekļa iegāde RTU vajadzībām”**

**3. Daļa. Aukstumnesēji**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Nosaukums** | **Specifikācija** | **Vienība** | **Vienības cena bez PVN, EUR** |
| 1.  | Šķidrais slāpeklis ar piegādi un kriocilindra nomu | Slāpekļa (N2) saturs ≥ 99,999%Skābekļa (O2) saturs < 10ppmŪdens (H2O) saturs < 5 ppmOglekļa dioksīda (CO2) saturs <200 ppmPiegādājamās tvertnes (kriocilindra) ārējais platums: mazāks par 68 cmKriocilindra materiāls nav magnētisks. Kriocilindra uzbūve nodrošina iespēju sašķidrināto gāzi pārspiest citā rezervuārā bez saskares ar atmosfēru. Kriocilindrs papildus ir aprīkots ar drošības vārstu un gāzveida N2 padeves ventili; tam ir riteņi ērtai pārvadāšanai. Piegādes režīms: vismaz 65 litri nedēļā.Cenā jāiekļauj kriocilindru noma un piegāde. | 1 litrs |  |
| 2. | Šķidrais slāpeklisAr piegādi | Slāpeklis (N2) ≥ 99,999%Skābeklis (O2) <10ppmŪdens saturs (H2O) <5 ppmOglekļa dioksīds (CO2) <200 ppmŠķidrais slāpeklis pēc pieprasījuma tiek piegādāts Djuāra traukos ar tilpumu 20-35 litri. Cenā jāiekļauj Djuāru noma un piegāde. | 1 litrs |  |
| 3 | Šķidrais slāpeklisAr piegādi | Slāpeklis (N2) ≥ 99,999%Skābeklis (O2) <10ppmŪdens saturs (H2O) <5 ppmOglekļa dioksīds (CO2) <200 ppmŠķidrais slāpeklis pēc pieprasījuma tiek piegādāts Djuāra traukos ar tilpumu 10-15 litri uz norādīto adresi. Cenā jāiekļauj piegāde izmantojot pasūtītāja Djuāra traukus, kuri piegādes laikā tiek apmainīti. | 1 litrs |  |
| 4. | Šķidrais hēlijs ar piegādi un kriocilindra nomu | Hēlija (He) saturs ≥ 99,99%Ūdens (H2O) saturs <5 ppm Kriocilindra atveres diametrs ar atbilstošiem blīvslēgiem pārvades caurules iestiprināšanai: atbilst 3/8 collas pārvades caurulei.Piegādājamās tvertnes (kriocilindra) ārējais platums: mazāks par 68 cmKriocilindra materiāls nav magnētisks. Kriocilindra uzbūve nodrošina iespēju sašķidrināto gāzi pārspiest citā rezervuārā bez saskares ar atmosfēru. Kriocilindram ir riteņi ērtai pārvadāšanai. Piegādes režīms: pēc pieprasījuma vismaz 50 litri vienā piegādēPiegāde tiek veikta ne vēlāk kā 4 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas. Cenā jāiekļauj kriocilindru noma un piegāde. | 1 Litrs |  |
| 5. | Sausais ledus, tehn.Ar piegādi | Sausais ledus (CO2) ar piegādi Viena piegāde: ne mazāk kā 10 kgGranulēts, ar granulu diametru starp 10 mm un 17 mm. Paredzēts pildīšanai Pasūtītāja traukos. | 1 kg |  |
| 6. | Sausais ledus, tehn.Bez piegādes | Sausais ledus (CO2) Granulēts, ar granulu diametru starp 10 mm un 17 mm. Paredzēts pildīšanai Pasūtītāja traukos.Pasūtītājs saņems preci, pats ierodoties pēc tās Piegādātāja noliktavā. | 1 kg |  |
| Cena kopā EUR bez PVN |  |
| PVN |  |
| Cena kopā EUR ar PVN |  |

**Piegādes adreses**:

1. Pulka iela 3/3, Rīga;
2. Paula Valdena iela 3/7, Rīga;
3. Kronvalda bulvāris 1, Rīga;
4. Āzenes iela 12/1, Rīga;
5. Ezermalas iela 6, Rīga;
6. Ķīpsalas 6a, Rīga.

**Piegādes nosacījumi**: preču piegādi jāveic nākošās darba dienas laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas, iepriekš saskaņojot piegādes laiku ar Pasūtītāju, izņemot Konkursa 3.daļas Tehniskās specifikācijas (nolikuma 2.3. pielikums) pozīcijā Nr.4 norādītajām Precēm, kur piegādes laiks ir ne vēlāk kā 4 nedēļu laikā kopš pasūtījuma saņemšanas dienas.

Cenā jāiekļauj tvertņu un balonu noma, un piegāde.

Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē.

Pasūtītājam ir tiesības Preci pasūtīt pa daļām pēc vajadzības.

Pretendentam jāpiedāvā tehniskajā specifikācijās visas norādītās pozīcijas, gadījumā, ja pretendents nepiedāvā kādu pozīciju, pretendenta piedāvājums tiks noraidīts.

 - Apliecinām, ka piedāvāto preču garantijas termiņš, nav mazāks par 10 (desmit) mēnešiem no preču piegādes brīža.

 - Apliecinām, ka apņemies ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā apmainīt nekvalitatīvās Preces pret kvalitatīvām, ja Pasūtītājs konstatēs kādus defektus vai neatbilstību kvalitātes prasībām.

 - Apliecinām, ka apņemies piegādāt preci nevainojamā kvalitātē ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pretendenta nosaukums) (amats) (paraksts) (vārds, uzvārds)